**Doplňující údaje k ceníku štípaného palivového dříví  
Cena palivového dříví**

Cena je uvedena bez dopravy, tj. při odběru na prodejním místě Rybniště č.p. 258 (naproti nádraží ČD Chřibská) a při vlastním odvozu. Prodejce může zajistit dopravu soukromým dopravcem s kontejnerovým autem. V tom případě hradí zákazník zvlášť dopravu soukromému dopravci a zvlášť cenu za dříví na doklad EET, který řidič za prodejce předá. Cena je zpravidla hrazena řidiči na místě odběru.

**Kvalitativní parametry palivového štípaného dříví**

Jehličnaté palivo - vyrobeno z jehličnatých dřevin (smrk, borovice, modřín, douglaska, vejmutovka) možnou příměsí do 10 % jiných dřevin.

Listnaté palivo ostatní - vyrobeno z měkkých listnatých dřevin (zejména olše, topol, lípa) s příměsí tvrdých dřevin do 10 %.

Listnaté palivo bříza – vyrábí se dle skladových a výrobních možností. V sortimentu je možná příměs do 10 % jiných dřevin.

Listnaté palivo tvrdé - vyrobeno z buku, jasanu, dubu a javoru s možnou příměsí do 10 % jiných dřevin.

Délka polen - od ceníkové délky jsou přípustné odchylky do +/- 3 cm s možnou příměsí do 5 % kratších kusů než -3 cm.

Suché palivo - palivo vhodné k okamžitému spalování, nejméně půl roku vzduchem sušené, vlhkost pod 30 %. Vyrábí se pouze v rašlových pytlích 50 x 80 cm velkých, ručně štípané o délce kusů 33 cm a na paletách v délkách 33 cm a 50 cm, palety zpravidla o rozměru 1 x 1 x 1 m.

**Měrné jednotky palivového dříví**

Sypaný prostorový metr (pms**)** - množství paliva volně nasypaného do objemu 1 x 1 x 1 m  
Rovnaný prostorový metr (prm**)** - množství paliva ručně narovnaného v čerstvém stavu do  
objemu 1 x 1 x 1 m, rovnaný metr obsahuje více paliva než volně sypaný metr, a to průměrně  
1,5 x více.

**(Krychlový (kubický) metr (m3)** - čistá dřevní hmota (bez vzduchových mezer) o objemu 1 m3. Jde o teoretickou hodnotu, která slouží díky přepočtu redukčních faktorů ke srovnání cen.

Balení palivového dříví

Dřevěná nevratná paleta - obsahuje cca 1,5 sypaného prostorového metru, tedy 1 rovnaný prostorový metr čerstvého paliva plus materiál palety. Upozornění, během uskladněni se objem paliva sesycháním zmenšuje, a to až o 15 %.

**Výrobce a prodejce**: UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 RUMBURK, IČO: 473 07 706

**Prodejní středisko**: Manipulační sklad **Chřibská**

**Kontaktní osoba: Pavlína Kocůrková**, tel. 606 484 518, e-mail: kocurkova.pavlina@uniles.cz