**Doplňující údaje k ceníku štípaného palivového dříví  
Cena palivového dříví**

Cena je uvedena bez dopravy, tj. při odběru na prodejním místě, provozovna UNILES, a.s., Rybniště č.p. 258 (naproti nádraží ČD Chřibská) a při vlastním odvozu. Prodejce může zajistit dopravu vlastním prostředkem, nebo soukromým dopravcem s kontejnerovým autem. V případě dopravy soukromým dopravcem hradí zákazník zvlášť dopravu soukromému dopravci a zvlášť cenu za dříví dle daňového dokladu, který řidič za prodejce předá. Cena je zpravidla hrazena řidiči na místě odběru.

**Kvalitativní parametry palivového štípaného dříví**

Jehličnaté palivo - vyrobeno z jehličnatých dřevin (smrk, borovice, modřín, douglaska, vejmutovka)  možnou příměsí do 10% jiných dřevin.

Listnaté palivo ostatní - vyrobeno z měkkých listnatých dřevin (zejména olše, topol, lípa) s příměsí tvrdých dřevin do 10%.

Listnaté palivo bříza – vyrábí se dle skladových a výrobních možností. V sortimentu je možná příměs do 10% jiných dřevin.

Listnaté palivo tvrdé - vyrobeno z buku, jasanu, dubu a javoru s možnou příměsí do 10 % jiných dřevin.

Délka polen - od ceníkové délky jsou přípustné odchylky do +/- 5 cm s možnou příměsí do 5 % mimo danou toleranci.

Suché palivo - palivo vhodné k okamžitému spalování, nejméně půl roku vzduchem sušené o vlhkosti pod 30%.

**Měrné jednotky palivového dříví**

Sypaný prostorový metr (prms**)** - množství paliva volně nasypaného do objemu 1 x 1 x 1 m  
Rovnaný prostorový metr (prm**)** - množství paliva ručně narovnaného v čerstvém stavu do  
objemu 1 x 1 x 1 m, rovnaný metr obsahuje více paliva než volně sypaný metr, a to průměrně  
1,5 x více.

**Krychlový (kubický) metr (m3)** - čistá dřevní hmota (bez vzduchových mezer) o objemu 1 m3. Jde o teoretickou hodnotu, která slouží díky přepočtu redukčních faktorů ke srovnání cen.

Balení palivového dříví

Dřevěná nevratná paleta – rozměr 1 x 1 x 1 m, délky polen 33 cm, obsahuje cca 1,54 sypaného prostorového metru, tedy 1 rovnaný prostorový metr čerstvého paliva.

Upozornění: během uskladněni se objem paliva sesycháním zmenšuje, a to až o 15%, proto je paleta před expedicí doplněna.

Rašlové pytle – rozměr 50 x 80 cm, ručně štípané o délce polínek 33 cm, objem jednoho pytle je 0,033 prm.

**Výrobce a prodejce**: UNILES, a.s., Jiříkovská 913/18, 408 01 RUMBURK, IČO: 473 07 706

**Provozovna**: Manipulační sklad Chřibská**, 407 51 RYBNIŠTĚ 258**

**Kontaktní osoba: Pavlína Kocůrková**, tel. 606 484 518, e-mail: kocurkova.pavlina@uniles.cz